**AMBUS Link**

|  |  |
| --- | --- |
| 95830 | AMBUS® Link 20  M-Bus datacentral med integrerad websever och system integrations komponent  M-Bus datacentral med integrerad  webserver  Max. 20 enheter med enhetslast  (<=1.5 mA)  Datalogger med minnesfunktion  Integrerad omvandlare från M-bus, också  transparent användbar  Dataöverföring:Ethernet, BACnet/IP,  sFTP/FTP, molnet, email  Gränssnitt: 1x Ethernet 10/100  Base RJ45,1x USB typ A, 1x USB typ B  Dataexport: CSV fil, JSON fil  Ingångar: 3x M-Bus, 2x temperatur PT1000  (-20°C till +100°C), 4x puls  Utgångar: 2 x relä  Kapsling, IP 20  Kraftmatning: 24 VDC  Mått: H x B x D 90x90x60 mm |
| 95831 | AMBUS® Link 60  M-Bus datacentral med integrerad  websever och system integrations komponent  M-Bus datacentral med integrerad  webserver  Max. 60 enheter med enhetslast  (<=1.5 mA)  Datalogger med minnesfunktion  Integrerad omvandlare från M-bus, också  transparent användbar  Dataöverföring:Ethernet, BACnet/IP,  sFTP/FTP, molnet, email  Gränssnitt: 1x Ethernet 10/100  Base RJ45,1x USB typ A, 1x USB typ B  Dataexport: CSV fil, JSON fil  Ingångar: 3x M-Bus, 2x temperatur PT1000  (-20°C till +100°C), 4x puls  Utgångar: 2 x relä  Kapsling, IP 20  Kraftmatning: 24 VDC  Mått: H x B x D 90x90x60 mm |
| 95832 | AMBUS® Link 120  M-Bus datacentral med integrerad  websever och system integrations komponent  M-Bus datacentral med integrerad  webserver  Max. 120 enheter med enhetslast  (<=1.5 mA)  Datalogger med minnesfunktion  Integrerad omvandlare från M-bus, också  transparent användbar  Dataöverföring:Ethernet, BACnet/IP,  sFTP/FTP, molnet, email  Gränssnitt: 1x Ethernet 10/100  Base RJ45,1x USB typ A, 1x USB typ B  Dataexport: CSV fil, JSON fil  Ingångar: 3x M-Bus, 2x temperatur PT1000  (-20°C till +100°C), 4x puls  Utgångar: 2 x relä  Kapsling, IP 20  Kraftmatning: 24 VDC  Mått: H x B x D 90x90x60 mm |
| 95833 | AMBUS® Link 250  M-Bus datacentral med integrerad  websever och system integrations komponent  M-Bus datacentral med integrerad  webserver  Max. 250 enheter med enhetslast  (<=1.5 mA)  Datalogger med minnesfunktion  Integrerad omvandlare från M-bus, också  transparent användbar  Dataöverföring:Ethernet, BACnet/IP,  sFTP/FTP, molnet, email  Gränssnitt: 1x Ethernet 10/100  Base RJ45,1x USB typ A, 1x USB typ B  Dataexport: CSV fil, JSON fil  Ingångar: 3x M-Bus, 2x temperatur PT1000  (-20°C till +100°C), 4x puls  Utgångar: 2 x relä  Kapsling, IP 20  Kraftmatning: 24 VDC  Mått: H x B x D 90x90x60 mm |