**AMBUS Link**

|  |  |
| --- | --- |
| 95830 | AMBUS® Link 20M-Bus datacentral med integreradwebsever och system integrations komponentM-Bus datacentral med integreradwebserverMax. 20 enheter med enhetslast(<=1.5 mA)Datalogger med minnesfunktionIntegrerad omvandlare från M-bus, ocksåtransparent användbarDataöverföring:Ethernet, BACnet/IP,sFTP/FTP, molnet, emailGränssnitt: 1x Ethernet 10/100 Base RJ45,1x USB typ A, 1x USB typ BDataexport: CSV fil, JSON filIngångar: 3x M-Bus, 2x temperatur PT1000(-20°C till +100°C), 4x pulsUtgångar: 2 x reläKapsling, IP 20Kraftmatning: 24 VDCMått: H x B x D 90x90x60 mm |
| 95831 | AMBUS® Link 60M-Bus datacentral med integreradwebsever och system integrations komponentM-Bus datacentral med integreradwebserverMax. 60 enheter med enhetslast(<=1.5 mA)Datalogger med minnesfunktionIntegrerad omvandlare från M-bus, ocksåtransparent användbarDataöverföring:Ethernet, BACnet/IP,sFTP/FTP, molnet, emailGränssnitt: 1x Ethernet 10/100 Base RJ45,1x USB typ A, 1x USB typ BDataexport: CSV fil, JSON filIngångar: 3x M-Bus, 2x temperatur PT1000(-20°C till +100°C), 4x pulsUtgångar: 2 x reläKapsling, IP 20Kraftmatning: 24 VDCMått: H x B x D 90x90x60 mm |
| 95832 | AMBUS® Link 120M-Bus datacentral med integreradwebsever och system integrations komponentM-Bus datacentral med integreradwebserverMax. 120 enheter med enhetslast(<=1.5 mA)Datalogger med minnesfunktionIntegrerad omvandlare från M-bus, ocksåtransparent användbarDataöverföring:Ethernet, BACnet/IP,sFTP/FTP, molnet, emailGränssnitt: 1x Ethernet 10/100 Base RJ45,1x USB typ A, 1x USB typ BDataexport: CSV fil, JSON filIngångar: 3x M-Bus, 2x temperatur PT1000(-20°C till +100°C), 4x pulsUtgångar: 2 x reläKapsling, IP 20Kraftmatning: 24 VDCMått: H x B x D 90x90x60 mm |
| 95833 | AMBUS® Link 250M-Bus datacentral med integreradwebsever och system integrations komponentM-Bus datacentral med integreradwebserverMax. 250 enheter med enhetslast(<=1.5 mA)Datalogger med minnesfunktionIntegrerad omvandlare från M-bus, ocksåtransparent användbarDataöverföring:Ethernet, BACnet/IP,sFTP/FTP, molnet, emailGränssnitt: 1x Ethernet 10/100 Base RJ45,1x USB typ A, 1x USB typ BDataexport: CSV fil, JSON filIngångar: 3x M-Bus, 2x temperatur PT1000(-20°C till +100°C), 4x pulsUtgångar: 2 x reläKapsling, IP 20Kraftmatning: 24 VDCMått: H x B x D 90x90x60 mm |